











\*OBS: N es el preescaler seleccionado mediante el campo ACLKCONbits.APSTSCLR